{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Taktzeitberechnung"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Taktzeitberechnung","index":0,"n_rows":79,"n_cols":4,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Taktzeitberechnung"]
[]
[null,"Eingabewerte"]
["Zeit",365,"Tage"]
["Feiertage",14,"Tage","ca. 14 Feiertage"]
["Arbeitstage pro Woche",5,"Tage"]
["Tagesschicht",8,"h"]
["Wartungszeit pro Schicht",30,"min"]
["Teile Menge",800000,"Stück"]
["Anzahl der Maschinen",1,"Stück"]
[]
["Menge pro Zeit",7.09085153529598,"Stück pro Minute"]
["Taktzeit",8.461607142857142,"Sekunden pro Teil"]
[]
[]
["Die maximale Taktzeit ist von der Zykluszeit der Gewindebearbeitung abhängig!"]
["Die Formeln der Takzeit und Zykluszeiberechnung sind nicht verknüpft!"]
[]
[]
["Zykluszeitberechnung der Gewindebearbeitung"]
[]
[null,"Eingabewerte"]
["Drehzahl ",1500,"U/min"]
["Rücklaufdrehzahl",2400,"U/min"]
["Gewindetiefe",10,"mm"]
["Gewindesteigung",0.75,"mm"]
["Zustellweg",10,"mm"]
["Zustellgeschwindigkeit in % von optimaler Zustellgeschwindigkeit",100,"%"]
["Rückstellweg (Freigabehöhe)",10,"mm"]
["Rückstellgeschwindigkeit in % von optimaler Rückstellgeschwindigkeit",100,"%"]
["Bestückungszeit",0,"Sek."]
[]
["Zustellgeschwindigkeit",18.75,"mm/Sek."]
["Rückstellgeschwindigkeit",30,"mm/Sek."]
[]
["Benötigte Zeiten:"]
["Bestückung",0,"Sek."]
["Zustellung",0.6333333333333333,"Sek."]
["Bearbeitung",0.6783333333333333,"Sek."]
["Umdrehzeit",0.1,"Sek."]
["Rücklauf",0.5485333333333333,"Sek."]
["Rückstellung in Endlage (Freigabe)",0.3333333333333333,"Sek."]
[]
["Menge pro Zeit",26.160509257913553,"Stück pro Minute"]
["Zykluszeit",2.2935333333333334,"Sekunden pro Teil"]
[]
["Ausblenden"]
["Berechnung"]
["Berechnete Werte"]
[]
["Startverzögerung",0.1,"Sek."]
["Zustellzeit",0.5333333333333333,"Sek."]
[]
["Bearbeitung"]
["Umdrehunge pro Sekunde",25,"U/Sek."]
["Sek. pro Umdrehung",0.04,"Sek./U"]
["Berarbeitungsweg pro Sekunde",18.75,"mm/Sek."]
["Bearbeitungszeit",0.5333333333333333,"Sek."]
[]
["Bremszeit Stop",0.14500000000000002,"Sek."]
["Stopzeit Umdrehzeit",0.1,"Sek."]
["Beschleunigungszeit zurück",0.21520000000000003,"Sek."]
[]
["Rücklauf"]
["Umdrehunge pro Sekunde",40,"U/Sek."]
["Sek. pro Umdrehung Rücklauf",0.025,"Sek./U"]
["Rücklaufsweg pro Sekunde",30,"mm/Sek."]
["Rücklaufzeit",0.3333333333333333,"Sek."]
[]
["Rückstellzeit Vorschub",0.3333333333333333,"Sek."]
[]
[]
[]
["Konstanten"]
["Startverzögerung",0.1,"Sek."]
["Stopzeit Umdrehzeit",0.1,"Sek."]
["Bremszeitfaktor",0.5,"Faktor"]
["Stopzeit",0.1,"Sek."]
["Beschleunigungszeitfaktor zurück",0.5,"Faktor"]